衢州市银州装饰板有限公司

年产100万张装饰板项目竣工环境保护

验收监测报告表

浙环资验字（2019）第90号

建设单位： 衢州市银州装饰板有限公司

编制单位： 浙江环资检测科技有限公司

二〇一九年十月

报告编制说明

1、本报告按验收监测依据编制。

2、本报告的数据和检查结论来源于浙江环资检测科技有限公司。

3、本报告涂改无效。

4、本报告无本公司报告专用章无效。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

建设单位:	衢州市银州装饰板有限公司

法人代表:	汪灶坤

编制单位：浙江环资检测科技有限公司

法人代表: 陈武洁

报告编写人：

审核：

审定：

建设单位：衢州市银州装饰板有限公司

电话: 13356062555

传真:/

邮编: 324014

地址: 衢州市柯城区航埠工业园区凤山二路26号

编制单位：浙江环资检测科技有限公司

电话：0570-3375757

传真：0570-3375757

邮编：324000

地址：浙江省衢州市勤业路20号6幢

目录

表一 建设项目基本情况	1

表二 工程建设内容	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放	10

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五 验收监测质量保证及质量控制	21

表六 验收监测内容	23

表七 验收监测结果	25

表八 验收监测结论	37

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	39

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附件：

附件1 废胶水桶处置协议

附件2 排污权指标

附件3 环评批复

附件4 备案通知书

附件5 验收委托函

附件6 环保设施竣工确认书

附件7 环保管理制度

附件8 环保管理领导小组

附件9 纳管证明

附件10 监测数据

附件11 专家意见

附件12 整改照片

表一 建设项目基本情况

建设项目名称	年产100万张装饰板项目
建设单位名称	衢州市银州装饰板有限公司
建设项目性质	新建
建设地点	衢州市柯城区航埠工业园区凤山二路26号
设计生产能力	年产100万张装饰板
实际生产能力	年产100万张装饰板
建设项目环评时间	2017年1月	开工建设时间	2017年3月
调试时间	2017年9月	验收现场监测时间	2019.07.26-07.27
环评报告表 审批部门	衢州市生态环境局柯城分局（原衢州市环境保护局柯城分局）	环评报告表 编制单位	浙江仁欣环科院有限责任公司
环保设施设计单位	四海锅炉设计公司	环保设施施工单位	四海锅炉设计公司
投资总概算	2000万元	环保投资总概算	42万元	比例	2.1%
实际总概算	3500万元	环保投资	45万元	比例	1.3%
验收监测依据	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》中华人民共和国国务院令（第682号）（2017.7.16）； 2、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评（2017）4号）； 3、《浙江省人民政府令第321号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年修正）（2014.3.13起施行）； 4、生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告。 主要环保技术文件及相关批复文件 1、《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，衢柯技备案[2017]1号； 2、《衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表》，浙江仁欣环科院有限责任公司，2017年1月； 3、《关于衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表的审批意见》，衢州市环境保护局柯城分局，柯环建[2017]6号，2017年2月13日； 3、业主提供的其他资料。
验收监测评价标准、标号、级别、限值	废气 项目锅炉废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉标准，其余工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的1997年1月1日以后的表2标准中的二级标准，具体见表1-1和1-2。 表1-1 大气污染物综合排放标准值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m³） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度（mg/m³） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 甲醛 25 15 0.26 0.2 表1-2 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/Nm³ 锅炉类型 SO2 烟尘 NOx 林格曼黑度 烟囱高度（m） 生物质锅炉 300 50 300 ≤1 25 2、废水 本项目污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入航埠镇污水处理厂处理，最终排入常山港，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准，最终排入常山港，各执行标准见表1-3及表1-4。 表1-3 污水综合排放标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 标准级别 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 总磷 三级标准 6-9 500 300 400 35* 100 8* 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 表1-4 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 标准级别 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 一级A标 6-9 50 10 10 5（8） 1 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表1-5。 表1-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位dB/（A） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3类 ≤65 ≤55 固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号)中的有关规定要求。危险废物及一般工业固体废物分别执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001，2013修订)和般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001，2013修订)。 5、总量控制指标 污染物排放总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。结合国家文件和当地环境状况，根据工程分析，本项目污染物总量控制建议值：废水量为383m3/a、CODcr 0.02t/a、NH3 –N 0.002t/a、SO20.51t/a、NOx0.82t/a、烟（粉）尘1.8t/a。

表二 工程建设内容

2.1 项目由来 随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。自然资源供给的有限性和环境承载能力有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力。近年来，多部委先后下发系列重要文件旨在完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣配送中心、集散市场“三位一体”的回收网络，促进再生资源回收行业快速健康发展。 衢州市银州装饰板有限公司投资3500万元租用位于航埠镇工业园区凤山二路26号的浙江高居家私有限公司闲置厂房和办公楼3200m2，购置相关配套设备，建设年产100万张装饰板项目的生产项目。2016年11月2日衢州市工业项目咨询服务领导小组办公室对本项目进行了决策，原则同意该项目实施。2017年1月6日衢州市柯城区经济和信息化局对该项目进行了备案(衢柯技备案[2017]1号)。 2017年1月，公司委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《年产100万张装饰板项目环境影响报告表》；于2017年2月13日取得了衢州市环境保护局柯城分局《关于衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表的审查意见》（柯环建[2017]6号）；项目于2017年3月开工，2017年9月竣工。 受衢州市银州装饰板有限公司委托，浙江环资检测科技有限公司承担了本项目环境保护设施竣工验收工作。根据现场调查和资料收集情况编制监测方案，于2019年7月26日-27日对该项目实施现场采样监测，并编写了验收监测报告表。 2.2 建设内容 1、项目名称：年产100万张装饰板项目 2、建设单位：衢州市银州装饰板有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：航埠镇工业园区凤山二路26号 5、总投资及环保投资：本项目实际总投资3500万元，其中环保投资45万元，占1.30%。 6、员工及生产班制：本项目员工人数45人，年工作日为300天，生产期间实行白天一班制，每班8小时。 本项目工程组成表见表2-1。 表2-1 本项目环评审批主要工程组成与实际建情况对照 工程类别 环评设计建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 1条生产线生产生态板 40 万张、木工板 60 万张 1条生产线生产生态板 40 万张、木工板 60 万张 与环评一致 废气治理 锅炉废气 经旋风＋水膜（加碱）除尘装置处理，尾气通过 25m 高排气筒排放 经旋风＋水膜（加碱）除尘装置处理，尾气通过25m 高排气筒排放 与环评一致 木屑粉尘 布袋除尘器处理，15米高排气筒排放 布袋除尘器处理，15米高排气筒排放 与环评一致 涂胶废气 集气后经15m高排气筒排放 集气后经15m高排气筒排放 与环评一致 废水治理 除尘废水 水膜除尘水循环使用不外排，生活污水预处理达标后纳管，送航埠镇污水处理厂集中处理排放 水膜除尘水循环使用不外排，生活污水预处理达标后纳管，送航埠镇污水处理厂集中处理排放 与环评一致 生活废水 噪声治理 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备并禁止喧哗 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备并禁止喧哗 与环评一致 固废处置 加工废料 外售综合利用 利用厂内锅炉焚烧 未外售，直接利用锅炉焚烧 生活垃圾 委托环卫部门清运填埋处置 委托环卫部门清运填埋处置 与环评一致 废胶水桶 原料厂家回收利用 原料厂家回收利用 与环评一致 集尘灰 外售综合利用 布袋收集后利用厂内锅炉焚烧 未外售，布袋收集后焚烧 锅炉炉渣及烟气处理残渣 出售用作农田肥料 出售用作农田肥料 与环评一致 公用工程 给水 由开发区自来水管网统一接入 由开发区自来水管网统一接入 与环评一致 排水 厂区排水实行雨污分流制，雨水经收集后排入开发区雨水管网，最终排入常山巷；生活废水经高居家私化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，然后进经过航埠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入常山巷。 厂区排水实行雨污分流制，雨水经收集后排入开发区雨水管网，最终排入常山巷；生活废水经高居家私化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，然后进经过航埠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入常山巷。 与环评一致 供电 由开发区电网供应 由开发区电网供应 与环评一致 2.3 产品方案 根据业主提供资料，企业产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 产量 实际生产能力 备注 1 装饰板 生态板 40 40 与环评一致 规格：1220×2440×（12~30）mm 2 木工板 60 60 3 合计 100 100 与环评一致 2.4 主要生产设备 本项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 本项目审批主要生产设备与实际建设情况对照表 序号 设备名称 型号 环评审批数量 台（套） 实际数量 台（套） 备注 1 四辊涂胶机 2 3 规格：2700mm 有一台备用 2 冷压机 KD-S-2T 3 3 与环评一致 3 热压机 4 4 与环评一致 4 砂光机 MODE/KD-S-2T 2 2 与环评一致 5 拼芯机 1 1 与环评一致 6 全自动锯边机 1 1 与环评一致 7 打码机 1 1 与环评一致 8 生物质颗粒蒸汽锅炉 1t/h 1 1 与环评一致 年用2400h 2.5 主要原辅材料消耗情况 项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料消耗清单 序号 原辅材料名称 环评审批年用量 实际年用量 备注 1 中板 60000m3 58000 m3 －2000m3 2 奥古曼面皮 120万套 110万套 －10万套 3 桉木芯板 10000m3 10500m3 ＋500m3 4 三厘板 6000m3 6100m3 ＋100m3 5 石膏粉 300t 250t －50t 6 EI环保型脲醛胶 2000t 2050t ＋50t 7 工业精制粉 100t 108t ＋8t 8 生物质颗粒燃料 1000t 900t －100t 9 水 1300t 1200t －100t 10 电 40万KwH 50万KwH 生态板刷的较重 11 碱 水膜除尘用碱未提到 0.3t 一天1kg，一年工作300天 回用2032 2.6 项目水平衡 2139 项目水平衡见图2-1。 水膜除尘 2586 损耗107 新鲜水 380 447 纳管排放 生活用水 损耗67 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 2.7 主要工艺流程及产污环节 2.7.1 生产工艺 图2-2 生态板生产工艺流程图 图2-3 木工板生产工艺流程图 工艺流程说明： 1、木工板工段：首先桉木芯板通过拼芯机拼接成块(每3片桉木芯板拼接成一块)，再通过涂胶机把中板、奧古曼面皮、桉木芯板排版成板，接着先后通过冷压、热压工序使木板粘合成型，冷压用时约1h，热压用时约10min，温度约100℃，热压采用生物质颗粒锅炉供热(lt/h)。之后，在木板表层人工涂刷一层石膏粉，晾干后送去砂光，使木板表面光滑整洁。 接着把砂光好的木板用脲醛胶再贴上一层奥古曼面皮，再经冷压、热压、砂光处理之后将成品送去锯边，将成品四周不整齐部分锯掉，木工板标准规格为1220*2440mm。最后产品经检验无误后包装入库。 2、生态板工段：首先将木板砂光平整后通过涂胶机同2层三厘板排版成板，再经冷压、热压、锯边处理，生态板标准规格为1220*2440mm。最后产品经检验无误后包装入库。 项目实际工艺与环评设计工艺一致。 2.8 项目变动情况汇总 经现场踏勘，本项目实际情况与环评设计存在变动的情况汇总如下表2-5： 表2-5 项目变动情况一览表 序号 类别 环评设计 实际情况 变更情况 1 固废处置 加工废料外售综合利用 加工废料利用锅炉焚烧 未外售，直接利用锅炉焚烧 2 集尘灰外售综合利用 布袋收集后焚烧 未外售，布袋收集后焚烧 3 生产设备 四辊涂胶机2台 四辊涂胶机3台 有一台备用 4 原辅材料 用电40万KwH 用电50万KwH 生态板刷的较重 水膜除尘用碱未提到 0.3t/a 水膜除尘用碱0.3t/a

表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 依据环评，本项目废水主要为除尘废水和职工生活废水。经现场踏勘，实际项目废水产生情况与环评一致。 除尘废水 项目采用水膜除尘装置对锅炉烟气进行除尘处理，锅炉烟气处理系统总用水量约为2139t/a，水膜除尘水循环使用，不外排。 生活污水 本项目外排废水仅有生活污水，项目劳动定员45人，生活污水产生量为380t/a。生活污水经高居家私公司化粪池预处理设施预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，进入航埠镇污水处理厂处理，最终排入常山港，航埠镇污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A类标准。 表3-1本项目废水来源及环保设施一览表 废水类别 污染物种类 排放量(t/a) 治理措施及排放去向 环评要求 实际建设 生活污水 COD、氨氮 380 经高居家私公司化粪池预处理设施预处理后纳管，进入航埠镇污水处理厂处理 经高居家私公司化粪池预处理设施预处理后纳管，进入航埠镇污水处理厂处理 3.2 废气 依据环评，本项目产生的主要废气有锅炉废气、木屑粉尘和涂胶废气。 （1）锅炉废气 环评中，本项目1t/h蒸汽锅炉燃料采用生物质颗粒，年实际工作时间2400h，消耗生物质颗粒量约为900t/a。主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。废气收集经旋风＋水膜（加碱）除尘装置处理后尾气通过 25m 高排气筒有组织排放。 实际生产中，与环评情况一致。 （2）木屑粉尘 环评中，木屑粉尘源于锯边和砂光工序，对各粉尘产生点设置了两套布袋除尘装置（一备一用），粉尘经收集后采用布袋除尘装置处理，经处理后通过15m高排气筒有组织排放。 实际生产中，与环评情况一致。 涂胶废气 项目涂胶胶水采用三聚氰胺改性脲醛树脂胶，该胶中的游离甲醛含量在0.1%左右，其中约20%的游离甲醛在涂胶工序中释放出来，80%的游离甲醛在热压工序释放出来。收集到的涂胶废气汇总到一根15m高排气筒排放，未收集的在车间内无组织排放。 实际生产中，与环评情况一致。 本项目废气来源及环保设施建设情况见表3-2。 表3-2 废气来源及环保设施一览表 废气名称 污染物 种类 处理措施及排放去向 环评要求 实际建设 木屑粉尘 粉尘 集气、布袋除尘15m高空排放 与环评一致 涂胶废气 甲醛 集气后15m高空排放 与环评一致 锅炉废气 烟尘、SO2、NOX 经旋风＋水膜除尘装置处理，尾气通过25m高排气筒排放 与环评一致 3.3 噪声 项目噪声主要来源于各生产设备等产生的机械噪声。项目通过选用低噪声设备、车间内合理布局、加强定期检修等降噪措施确保厂界噪声达标。 3.4 固（液）体废物 依据环评，本项目产生的固废主要有加工废料、生活垃圾、废胶水桶、集尘灰、锅炉炉渣及烟气处理残渣。详见表3-3。 表3-3 项目固体废物来源及环保设施一览表 废物名称 成分 性质 废物代码 环评估算量t/a 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 加工废料 木材 一般固废 / 400 405 外售综合利用 利用锅炉焚烧 生活垃圾 生物质 一般固废 / 4.5 4.6 委托环卫部门清运填埋处置 委托环卫部门清运填埋处置 废胶水桶 金属及有机树脂 危险废物 HW49 900-041-49 30 29 原料厂家回收利用 原料厂家回收利用 集尘灰 粉尘 一般固废 / 20.1 22 外售综合利用 布袋收集后焚烧 锅炉炉渣及烟气处理残渣 炉渣、污泥 一般固废 / 200 197 出售用作农田肥料 出售用作农田肥料 3.5 其他环保设施 本项目厂区实行雨污分流、清污分流，加强了厂区绿化，建立并完善了相关环保管理制度。 3.6 环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环保投资为45万元，占项目总投资3500万元的1.30%。各污染物治理费用详见表3-4。 表3-4 环保投资清单 序号 分 项 投资（万元） 1 雨水管网、污水管网、化粪池、隔油池、污水处理站等 5 2 废气收集管道、处理装置、排气筒 32 3 隔声窗、减振等措施 5 4 一般固废暂存、垃圾箱等 3 5 合计 45

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 《衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表》主要结论与建议： 1. 项目概况 衢州市银州装饰板有限公司投资3500万元租用位于航埠镇工业园区凤山二路26号的浙江高居家私有限公司闲置厂房和办公楼3200m2，购置相关配套设备，建设年产100万张装饰板项目的生产项目。2016年11月2日衢州市工业项目咨询服务领导小组办公室对本项目进行了决策，原则同意该项目实施。2017年1月6日衢州市柯城区经济和信息化局对该项目进行了备案(衢柯技备案[2017]1号)。 2017年1月，公司委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《年产100万张装饰板项目环境影响报告表》；于2017年2月13日取得了衢州市环境保护局柯城分局《关于衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表的审查意见》（柯环建[2017]6号）；项目于2017年3月开工，2017年9月竣工。 2、环境影响分析结论 （1）水环境影响 项目外排废水仅有生活废水，根据分析，项目生活废水发生量为383t/a，相应的污染物发生量分别为CODCr0.13t/a、NH3-N0.01t/a。将生活污水经高居家私公司化粪池预处理设施预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，进入航埠镇污水处理厂处理，最终排入常山港，航埠镇污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A类标准。 根据常山港的水质监测结果，目前常山港各断面水质总体情况良好，基本能够满足地表水Ⅲ类水功能区要求。因此项目废水排放不会对水环境造成较大影响。 （2）大气环境影响 项目排放废气主要为涂胶废气、木屑粉尘和锅炉炉废气。涂胶废气排放量很小，对周围环境基本没有影响，因此不进行预测分析。本项目对周围环境影响主要是车间无组织粉尘，污染物最大落地浓度占标率最大为18.87%，废气对周围环境有一定的影响，要求企业加强废气的收集和处理，减少废气排放量，特别是无组织废气排放量，减轻对周围环境的影响。 （3）噪声影响 根据预测计算，在通过合理布局和采取隔声措施后厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准。由于本项目位于工业区，周围敏感点均在200米以外，声环境相对不敏感，因此项目实施后噪声对周边环境影响较小。 （4）固废影响 项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备，专设固体废物的暂存区，并按要求做好暂存区的防护处理。综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 4、建议与要求 （1）本评价所需工程基础资料，均由建设单位提供。 （2）企业今后产品方案、生产规模、工艺发生重大变动或者选址更改，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价环评总结论。 5、综合结论 衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目位于航埠镇工业园区风山二路26号。项目建设符合国家产业政策和当地国土、规划要求，也符合浙江省建设项日环保审批原则，生产过程中产生的污染物经治理后均可达标排放。项目实施过程中，建设单位必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，综上所述，本项目的实施从环保角度讲是可行的。 4.2 项目污染防治措施结论 项目污染防治对策清单及落实情况见表4-1。 表4-1 本项目环评污染治理措施汇总表 污染物名称 环评建议污染防治措施 实际建设污染防治措施 备注 废气治理 锅炉废气 废气收集经旋风＋水膜（加碱）除尘装置处理后尾气通过 25m 高排气筒有组织排放 废气收集经旋风＋水膜（加碱）除尘装置处理后尾气通过 25m 高排气筒有组织排放 与环评一致 木屑粉尘 经集气装置收集后采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒有组织排放，集气罩未收集的粉尘在车间内呈无组织排放，约有50%沉降在车间内 经集气装置收集后采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒有组织排放，集气罩未收集的粉尘在车间内呈无组织排放，约有50%沉降在车间内 与环评一致 涂胶废气 集气后15m高空排放 集气后15m高空排放 与环评一致 废水治理 除尘废水 水膜除尘水循环使用不外排，生活污水经高居家私公司预处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中的三级标准后进入航埠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准排入常山巷。 水膜除尘水循环使用不外排，生活污水经高居家私公司预处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中的三级标准后进入航埠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准排入常山巷。 与环评一致 生活废水 噪声治理 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备并禁止喧哗 合理布局，车间设置双层隔声门窗且日常关闭门窗作业，选用低噪声设备并禁止喧哗 与环评一致 固废处置 加工废料 外售综合利用 利用锅炉焚烧 未外售，直接利用锅炉焚烧 生活垃圾 委托环卫部门清运填埋处置 委托环卫部门清运填埋处置 与环评一致 废胶水桶 原料厂家回收利用 原料厂家回收利用 与环评一致 集尘灰 外售综合利用 布袋收集后焚烧 未外售，布袋收集后焚烧 锅炉炉渣及烟气处理残渣 出售用作农田肥料 出售用作农田肥料 与环评一致 4.3 审批部门审批决定 对照衢州市环境保护局柯城分局《关于衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目环境影响报告表的审查意见》（柯环建[2017]6号），企业执行情况见表4-2。 表4-2 环评批复落实情况 序号 环评审评要求 实际落实情况 1 加强废水污染防治。本项目废水主要为生活废水，生活废水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排入航埠镇污水处理厂处理。 已落实 废水经厂区新建污水处理站处理，然后进经过航埠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入常山巷。 2 加强废气污染防治。本项目废气主要为涂胶废气、木屑粉尘和成型生物质燃料锅炉废气。涂胶废气收集后由15米高排气筒排放;木屑粉尘经收集除尘处理达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准后由15米高排气筒排放;锅炉废气经收集除尘处理达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉标准后，由25m高排气筒排放。 已落实 涂胶废气收集后由15米高排气筒排放； 木屑粉尘经集气装置收集后采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒有组织排放； 锅炉废气经旋风＋水膜除尘装置处理，尾气通过25m高排气筒排放。 3 加强噪声污染防治。项目合理布局，将各生产设备，特别是噪声级较高的设备，尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离，平时生产加强对各机械设备的维修与保养，在砂光机、除尘风机等高噪音设备安装减震垫，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 已落实 项目建设合理布局，选取低噪声设备，对超标声源采取有效的隔音、降噪措施。 4 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，严格分类妥善处置各种固废，建立合账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处理。废胶水桶于危废，由原料厂家回收利用;加工废料、废气处理产生的集尘灰收集后外售综合利用;锅炉炉渣及烟气处理残渣出售用作农田肥料;生活垃圾收集后由环卫部门统一及时清运处理。 已落实 加工废料利用锅炉焚烧，生活垃圾委托环卫部门清运填埋处置，废胶水桶原料厂家回收利用，集尘灰布袋收集后焚烧，锅炉炉渣及烟气处理残渣出售用作农田肥料。 5 本项目实施后，全厂污染物总量控制指标二氧化硫0.71t/a，氮氧化物1.23t/a.建设单位应在项目试生产前通过替代方式取得排污权指标，在未取得排污权指标前，企业不得投入生产。 已落实 全厂污染物总量达标，已取得排污权指标。 6 建立企业环保管理机构和管理制度，制订环保岗位责任制，认真记录环保设施运行台账，落实环保管理，保证环保设施的正常运行，污染物稳定达标排放。 已落实 环保管理机构和制度已建立，环保设施运行正常。 7 若项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施和环境风险防范设施发生重大变故的，或自批准建设满5年方开工，须重新办理环保审批或审核手续。 已落实

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法和原国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。监测分析方法见表5.1-1。 表 5.1-1方法一览表 序 号 类别 监测项目 分析方法 分析方法标准号或来源 1 废水 pH 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 2 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 3 CODCr 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 5 总磷 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 6 动植物油类 红外分光光度法 HJ 828-2017 7 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 8 有组织废气 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 9 二氧化硫 定电位电解法 HJ 57-2017 10 氮氧化物 定电位电解法 HJ 693-2014 11 无组织废气 总悬浮颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995 12 甲醛 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 13 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB1248-2008 5.2 监测质量保证和质量控制 采样和分析方法根据《浙江省环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等分析方法执行。 样品的采集、运输、贮存及实验室分析全过程的质量保证按《浙江省环境监测质量保证技术规定》要求进行。监测人员经过须考核并持有合格证书；所有监测仪器须经过计量部门核定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。监测数据实行三级审核。

表六 验收监测内容

6.1废水 项目外排废水仅有生活污水，将生活污水经高居家私公司预处理设施预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管，进入航埠镇污水处理厂处理，最终排入常山港。具体监测内容见表6-1，监测点位见图6-1。 表6-1 废水监测点位、因子及频次一览表 监测内容 监测项目 监测频次 污水总排口 pH、悬浮物、CODCr、氨氮、总磷、动植物油类、五日生化需氧量 连续监测2天，每天4次 厕所废水 航埠镇污水处理 高居家私化粪池 图6-1 废水监测点位 6.2 废气 （1）有组织废气 本项目有组织监测因子及监测频次详见表6-2，监测点位详见图6-2。 表6-2废气监测项目及频次 监测点位 监测项目 监测频次 生物质锅炉水5.3膜除尘废气处理设施进口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续2个生产周期 每周期5个平行样 生物质锅炉水膜除尘废气处理设施出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 布袋除尘净化废气处理设施进口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 布袋除尘净化废气处理设施出口 颗粒物 连续2个生产周期 每周期3个平行样 25m排气筒高排 锅炉废气 水膜除尘（加碱） 旋风 15m排气筒高排 木屑粉尘 布袋除尘器 图6-2 有组织废气监测点位示意图 （2）无组织废气 厂界上风向布置1个点位，下风向布置3个点位，监测因子及监测频次详见表6-3，监测点位详见图6-3。 表6-3 厂界无组织监测项目与频次 监测点编号 监测点位置名称 监测项目 监测频次 1# 上风向 总悬浮颗粒物、甲醛 每个周期4次，监测2个周期 2# 下风向 3# 下风向 4# 下风向 6.3 噪声 在厂界的东、南、西、北外1米处各设一个监测点。每个测点昼测1次，测量2天，测量时记录主要声源，噪声监测点位示意图见6-3，所示： N 4 4 车间 办公楼 1 车间 3 3 1 2 2 噪声 无组织废气 图6-3 无组织废气、噪声监测点位图

表七 验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 根据业主提供资料及现场核查，企业验收监测期间工况如下表所示。 表7-1 项目验收监测期间工况 日期 监测期间实际生产能力 环评设计生产能力 占实际生产能力 百分比（%） 2019年7月26日 生态板 1.28 万张 木工板 1.92 万张 年生产生态板 40 万张、木工板 60 万张 生态板96 木工板96 2019年7月27日 生态板 1.26 万张 木工板 1.95 万张 生态板95 木工板98 7.2 验收监测结果 7.2.1 废水 本项目废水监测情况见表7-2。 表7-2 本项目废水监测结果 单位：pH值无量纲，其余mg/L 采样位置及编号 检测项目 样品性状 pH 化学需 氧量 氨氮 总磷 悬浮物 动植物油类 五日生化需氧量 废水总排口 (FS20190726201) 液、微灰、微浊 7.06 153 14.6 1.52 152 10.8 33.0 废水总排口 （FS20190726202） 液、黄色、微浊 7.09 160 14.4 1.58 140 9.68 32.0 废水总排口 （FS20190726203） 液、黄色、微浊 7.13 158 14.4 1.63 168 9.42 31.0 废水总排口 （FS20190726204） 液、黄色、微浊 7.12 156 14.5 1.45 164 10.7 32.0 日均值 / 157 14.5 1.55 156 10.2 32.0 废水总排口 （FS20190727201） 液、微黄、微浊 7.09 156 14.7 1.62 156 10.8 31.0 废水总排口 （FS20190727202） 液、微黄、微浊 7.07 162 14.6 1.59 172 9.62 32.0 废水总排口 （FS20190727203） 液、微黄、微浊 7.12 160 14.5 1.54 160 10.2 31.0 废水总排口 （FS20190727204） 液、微黄、微浊 7.10 157 14.4 1.51 168 9.47 32.0 日均值 / 159 14.6 1.57 164 10.0 31.5 根据监测结果，污水处理设施总排口废水中pH为7.06-7.13；CODCr浓度日均值分别为157mg/L，159mg/L；氨氮浓度日均值分别为14.5mg/L，14.6mg/L；总磷浓度日均值分别为1.55mg/L，1.57mg/L；悬浮物浓度日均值分别为156mg/L，164mg/L；动植物油类浓度日均值分别为10.2mg/L，10.0mg/L；五日生化需氧量浓度日均值分别为32.0mg/L，31.5mg/L。 根据两天监测结果表明，污水总排口废水中pH、CODCr、悬浮物、动植物油类、五日生化需氧量各污染物指标均符合《污水综合排放标准》（GB18918-1996）三级标准要求，氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 7.2.2 废气 一、有组织废气 项目有组织废气监测结果详见下表7-3。 表7-3 有组织废气进出口监测结果 测试位置 生物质锅炉水膜除尘废气处理设施进口 采样时间 2019年7月26日 2019年7月27日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 2698 2902 3003 2800 2672 2749 标干流量（N.d.m3/h） 1597 1771 1834 1588 1546 1594 废气温度（℃） 163 149 149 182 173 172 含氧量（%） 13.8 14.0 13.9 14.0 13.7 13.8 颗粒物浓度（mg/m3） 65.2 49.7 51.2 57.7 47.0 55.7 折算浓度（mg/m3） 109 85 87 99 77 93 排放速率（kg/h） 0.10 8.80x10﹣2 9.39x10﹣2 9.16x10﹣2 7.27x10﹣2 8.88x10﹣2 二氧化硫浓度（mg/m3） 68.7 66.3 62.4 61.3 63.4 61.7 折算浓度（mg/m3） 115 114 105 105 104 103 排放速率（kg/h） 0.11 0.12 0.11 9.73x10﹣2 9.80x10﹣2 9.83x10﹣2 氮氧化物浓度（mg/m3） 340.1 342.7 339.1 334.6 340.1 337.4 折算浓度（mg/m3） 567 587 573 574 559 562 排放速率（kg/h） 0.54 0.61 0.62 0.53 0.53 0.54 测试位置 生物质锅炉水膜除尘废气处理设施出口 排气筒高度 15m 采样时间 2019年7月26日 2019年7月27日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 2520 2571 2662 2418 2596 2494 标干流量（N.d.m3/h） 1981 2021 2063 1897 2040 1959 废气温度（℃） 55 55 54 55 55 55 含氧量（%） 15.3 14.9 15.1 15.4 15.2 13.8 颗粒物浓度（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 日均值 ＜20 ＜20 标准 120 120 是否达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 1.98x10﹣2 2.02x10﹣2 2.06x10﹣2 1.90x10﹣2 2.04x10﹣2 1.96x10﹣2 日均值 2.02x10﹣2 1.97x10﹣2 二氧化硫浓度（mg/m3） 16.3 14.1 16.8 17.4 18.1 18.3 折算浓度（mg/m3） 34 28 34 37 37 39 日均值 32 38 标准 300 300 是否达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 3.23x10﹣2 2.85x10﹣2 3.47x10﹣2 3.30x10﹣2 3.69x10﹣2 3.58x10﹣2 日均值 3.18x10﹣2 3.52x10﹣2 氮氧化物浓度（mg/m3） 118.5 112.6 114.9 115.7 113.8 114.4 折算浓度（mg/m3） 249 222 234 248 235 241 日均值 235 241 标准 300 300 是否达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.23 0.23 0.24 0.22 0.23 0.22 日均值 0.23 0.22 测试位置 布袋除尘净化废气处理设施进口 采样时间 2019年7月26日 2019年7月27日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 2927 2978 2825 3054 3029 2825 标干流量（N.d.m3/h） 2388 2431 2299 2492 2472 2298 废气温度（℃） 38 38 39 38 38 39 颗粒物浓度（mg/m3） 1.97x103 1.86x103 1.98x103 1.73x103 1.83x103 1.84x103 排放速率（kg/h） 4.7 4.5 4.6 4.3 4.5 4.2 测试位置 布袋除尘净化废气处理设施出口 排气筒高度 15m 采样时间 2019年7月26日 2019年7月27日 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 废气流量（m3/h） 3062 3068 2807 3062 2807 2819 标干流量（N.d.m3/h） 2460 2456 2252 2467 2261 2267 废气温度（℃） 44 44 44 43 43 43 颗粒物浓度（mg/m3） 28.7 35.3 33.6 30.7 31.7 31.4 日均值 32.5 31.3 标准 120 120 是否达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 7.06x10﹣2 8.67x10﹣2 7.57x10﹣2 7.57x10﹣2 7.17x10﹣2 7.12x10﹣2 日均值 7.77x10﹣2 7.29x10﹣2 标准 3.5 3.5 是否达标 达标 达标 根据检测结果：（1）项目生物质锅炉水膜除尘废气处理设施出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值都小于20；二氧化硫折算浓度均值分别为32mg/m3、38mg/m3；氮氧化物折算浓度排放均值分别为235mg/m3、241mg/m3；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉标准。 项目布袋除尘净化废气处理设施出口两个周期所测废气中颗粒物浓度均值分别为32.5﹣2mg/m3、31.3mg/m3，排放速率均值分别为7.77x10﹣2、7.29x10﹣2，颗粒物污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 废气处理设施对废气污染物处理效率见表7-4。 表7-4 废气处理设施处理效率表 监测项目 监测结果 进口kg/h 出口kg/h 处理效率 生物质锅炉水膜除尘废气处理设施 颗粒物 9.40x10﹣2 2.02x10﹣2 78.5% 8.47×10-3 1.97×10-2 76.6% 二氧化硫 0.11 3.18×10-2 71.8% 9.79×10-2 3.52×10-2 64.0% 氮氧化物 0.59 0.23 61.0% 0.53 0.22 58.5% 布袋除尘净化废气处理设施 颗粒物 4.6 7.77x10﹣2 98.3% 4.3 7.29x10﹣2 98.3% 二、厂界无组织废气 采样期间气象参数见表7-5。 表7-5 采样期间气象参数 采样时间 检测点位 风速（m/s） 风向 气温℃ 大气压Kpa 天气 7月26日 08:50-09:50 1#上风向 （厂界东） 1.4 东风 35 99.87 晴 10:00-11:00 1.3 东风 38 99.65 晴 13:30-14:30 1.1 东.风 40 99.50 晴 14:35-15:35 1.1 东风 40 99.44 晴 08:55-09:55 2#下风向 （厂界南） 1.4 东风 35 99.87 晴 10:03-11:03 1.3 东风 38 99.65 晴 13:33-14:33 1.1 东.风 40 99.44 晴 14:38-15:38 1.1 东风 42 99.35 晴 09:00-10:00 3#下风向 （厂界西） 1.4 东风 35 99.87 晴 10:06-11:06 1.3 东风 38 99.65 晴 13:36-14:36 1.1 东.风 40 99.51 晴 14:42-15:42 1.1 东风 41 99.38 晴 09:05-10:05 4#下风向 （厂界北） 1.4 东风 35 99.87 晴 10:10-11:10 1.3 东风 38 99.65 晴 13:40-14:40 1.1 东.风 38 99.44 晴 14:45-15:45 1.1 东风 38 99.34 晴 7月27日 09:00-10:00 1#上风向 （厂界东） 1.3 东风 35 99.89 晴 10:05-11:05 1.3 东风 37 99.87 晴 13:40-14:40 1.1 东.风 38 99.62 晴 14:45-15:45 1.1 东风 39 99.58 晴 09:05-10:05 2#下风向 （厂界南） 1.3 东风 35 99.89 晴 10:08-11:08 1.3 东风 37 99.78 晴 13:43-14:43 1.1 东.风 38 99.62 晴 14:48-15:48 1.1 东风 39 99.58 晴 09:08-10:08 3#下风向 （厂界西） 1.3 东风 35 99.89 晴 10:12-11:12 1.3 东风 37 99.78 晴 13:46-14:46 1.1 东.风 38 99.62 晴 14:51-15:51 1.1 东风 39 99.58 晴 09:11-10:11 4#下风向 （厂界北） 1.3 东风 35 99.89 晴 10:15-11:15 1.3 东风 37 99.78 晴 13:50-14:50 1.1 东.风 38 99.62 晴 14:55-15:55 1.1 东风 39 99.58 晴 项目无组织废气监测结果详见表7-6。 表7-6 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采用时间 检测点位 检测项目 总悬浮颗粒物 （μg/m3） 甲醛（mg/m3） 7月26日 08:50-09:50 1#上风向 （厂界东） 83 ＜0.025 10:00-11:00 133 0.027 13:30-14:30 83 0.027 14:35-15:35 117 ＜0.025 08:55-09:55 2#下风向 （厂界南） 150 0.030 10:03-11:03 217 0.027 13:33-14:33 250 0.030 14:38-15:38 233 0.030 09:00-10:00 3#下风向 （厂界西） 217 0.027 10:06-11:06 250 0.033 13:36-14:36 350 0.027 14:42-15:42 300 0.036 09:05-10:05 4#下风向 （厂界北） 167 0.030 10:10-11:10 217 0.027 13:40-14:40 267 0.028 14:45-15:45 217 0.033 7月27日 09:00-10:00 1#上风向 （厂界东） 100 ＜0.025 10:05-11:05 133 ＜0.025 13:40-14:40 83 0.027 14:45-15:45 133 ＜0.025 09:05-10:05 2#下风向 （厂界南） 200 0.028 10:08-11:08 200 0.030 13:43-14:43 250 0.030 14:48-15:48 167 0.033 09:08-10:08 3#下风向 （厂界西） 200 0.030 10:12-11:12 267 0.033 13:46-14:46 333 0.033 14:51-15:51 250 0.035 09:11-10:11 4#下风向 （厂界北） 217 0.030 10:15-11:15 300 0.033 13:50-14:50 183 0.035 14:55-15:55 217 0.030 监测结果表明：各测点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛最高浓度分别为350μg/m3、0.036mg/m3。总悬浮颗粒物、甲醛排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 7.2.3 厂界噪声 表7-7 厂界噪声监测结果 检测日期 检测地点 昼间 检测时间 检测值 dB（A） 7月26日 1#东厂界 14:12 63.0 2#南厂界 14:19 61.2 3#西厂界 14:25 59.1 4#北厂界 14:32 60.0 7月27日 1#东厂界 11.33 63.3 2#南厂界 11.39 62.0 3#西厂界 11.45 59.0 4#北厂界 11.51 58.8 表7-8 噪声源监测结果 检测日期 检测地点 发声类型 （稳态、非稳态） 检测时间 离声源距离（m） 检测值 dB（A） 7月26日 5#砂光机 稳态 14:38 1 92.1 7月27日 5#砂光机 稳态 12:01 1 89.9 2天监测期间，项目厂界各测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求：昼间≤65dB。 7.2.5 固（液）体废物 废物名称 成分 性质 废物代码 环评估算量t/a 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 加工废料 木材 一般固废 / 400 405 外售综合利用 利用锅炉焚烧 生活垃圾 生物质 一般固废 / 4.5 4.6 委托环卫部门清运填埋处置 委托环卫部门清运填埋处置 废胶水桶 金属及有机树脂 危险废物 HW49 900-041-49 30 32 原料厂家回收利用 原料厂家回收利用 集尘灰 粉尘 一般固废 / 20.1 22 外售综合利用 布袋收集后焚烧 锅炉炉渣及烟气处理残渣 炉渣、污泥 一般固废 / 200 205 出售用作农田肥料 出售用作农田肥料 表7-9 项目固体废物利用处置方式一览表 7.2.6 污染物排放总量核算 根据项目的特征，本项目确定纳入总量控制的CODCr、氨氮、SO2、NOx、烟（粉）尘。 本项目年排水量为380吨，根据航埠镇污水处理厂出水标准以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算，则本项目废水污染物排放量为：化学需氧量0.019t/a，氨氮0.0019t/a。 表7-10 废水污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物 废水纳管量 （t/a） 环评批复总量控制值（t/a） 排环境量 （t/a） 是否达到总量控制要求 CODcr 380 0.02 0.019 是 NH3-N 0.002 0.0019 是 ※注：排环境量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准核算，即CODcr50mg/L，氨氮5mg/L。 根据检测结果的平均排放速率以及排放量计算公式：废气的排放总量＝V排（kg/h）×年工作小时×10－3，则可计算出本项目废气污染物排放量为： 表7-11 废气污染物排放总量一览表 单位：t/a 污染物 环评批复总量控制值（t/a） 排环境量 （t/a） 是否达到总量控制要求 SO2 0.51 0.08 是 NOx 0.82 0.55 是 烟尘 1.8 0.23 是

表八 验收监测结论

8.1 废水监测结果 根据两天监测结果表明，污水总排口废水中pH、CODCr、悬浮物各污染物指标均符合《污水综合排放标准》（GB18918-1996）三级标准要求，氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 8.2 废气监测结果 8.2.1有组织废气监测结果 根据两天监测结果表明： （1）项目生物质锅炉水膜除尘废气处理设施出口两个周期所测废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉标准。 （2）项目布袋除尘净化废气处理设施出口两个周期所测废气中颗粒物污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 8.2.2无组织废气监测结果 各测点2天所测无组织排放的总悬浮颗粒物、甲醛排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 8.3 噪声 2天监测期间，项目厂界各测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 8.4 固废调查结果 表8-1 项目固体废物利用处置方式一览表 废物名称 排放源 环评估算量t/a 实际产生量t/a 利用处置去向 环评 实际 加工废料 一般工业固废 400 405 外售综合利用 利用锅炉焚烧 集尘灰 20.1 22 布袋收集后焚烧 锅炉炉渣及烟气处理残渣 200 205 出售用作农田废料 出售用作农田肥料 生活垃圾 生活垃圾 4.5 4.6 委托当地环卫部门统一清运处理 委托环卫部门清运填埋处置 废胶水桶 危险废物 30 32 原料厂家回收利用 原料厂家回收利用 8.5建议 1、加强固废存放、转移的管理，相关固废需按规定处置。 2、建议建设单位进一步按照环评及批复要求做好环保管理等相关工作。 3、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收监测，企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，业主单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 8.6 总结论 衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目在实施过程及试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评报告表中要求的环保设施和有关措施；在环保设备正常运行情况下，废水、废气达标排放，厂界噪声符合相应标准，固废处置基本符合国家有关的环保要求，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 浙江环资检测集团 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	衢州市银州装饰板有限公司年产100万张装饰板项目	项目代码	/	建设地点	衢州市柯城区航埠工业园区凤山二路26号
行业类别 （分类管理名录）	C2029 其他人造板制造	建设性质	新建
设计生产能力	年产100万张装饰板	实际生产能力	年产100万张装饰板	环评单位	浙江仁欣环科院有限责任公司
环评文件审批机关	衢州市环境保护局柯城分局	审批文号	柯环建[2017]6号	环评文件类型	报告表
开工日期	2017年3月	竣工日期	2017年9月	排污许可证申领时间	/
环保设施设计单位	四海锅炉设计公司	环保设施施工单位	四海锅炉设计公司	本工程排污许可证编号	/
验收单位	浙江环资检测集团	环保设施监测单位	浙江环资检测集团	验收监测时工况
投资总概算（万元）	2000	环保投资总概算 （万元）	42	所占比例（%）	2.1
实际总投资	3500	实际环保投资 （万元）	45	所占比例（%）	1.3
废水治理（万元）	5	废气治理 （万元）	32	噪声治理 （万元）	5	固体废物治理 （万元）	3	绿化及生态 （万元）	其他 （万元）
新增废水处理设施能力	新增废气处理设施能力	年平均工作时
运营单位	衢州市银州装饰板有限公司	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	验收时间
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排 放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
废水	383	380	383	380	383
化学需氧量	158	500	0.019	0.02	0.019	0.02
氨氮	14.6	35	0.00019	0.002	0.00019	0.002
石油类
废气
二氧化硫	35	300	0.08	0.51	0.08	0.51
烟尘	31.9	50	0.23	1.8	0.23	1.8
工业粉尘
氮氧化物	238	300	0.55	0.82	0.55	0.82
工业固体废物	668.6	0	0	0	0
与项目有关的其他特征污染物
注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。 3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升，排放量t/a；大气污染物排放浓度-毫克/立方米，排放量t/a。

附图一 项目地理位置图

附图二 厂区平面布置

附件1 废胶水桶处置协议

附件2 排污权指标

附件3 环评批复

附件4 备案通知书

附件5 验收委托函

附件6 环保设施竣工确认书

附件7 环保管理制度

附件8 环保管理领导小组

附件9 纳管证明

附件10 监测数据

附件11 专家意见

附件12 整改照片